**แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567**

**กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/รายละเอียดโครงการ | จำนวนงบประมาณ  (บาท) | ได้รับอนุมัติ |
| 1 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (หน้าบ้านนางผ่อน ถึงหน้าวัดท่าบึง) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (จากบ้านนางผ่อน ถึงหน้าวัดท่าบึง) รายละเอียดดังนี้  งานวางท่อระบายน้ำ  ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 130.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด | 316,100 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 |
| 2 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (ถนนศรีจันทร์ข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดทิศตะวันตก ถึงสำนักงานป้องกันเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (ถนนศรีจันทร์ข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดทิศตะวันตก ถึงสำนักงานป้องกันเทศบาลตำบลบ้านเป็ด) รายละเอียดดังนี้  งานวางท่อระบายน้ำ  ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 148.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด | 499,200 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 |
| 3 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง (บ้านเลขที่ 217 เชื่อมกับท่อเดิมหน้าวัดกองศรี) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง (บ้านเลขที่ 217 เชื่อมกับท่อเดิมหน้าวัดกองศรี) รายละเอียดดังนี้  งานวางท่อระบายน้ำ  ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 49.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด | 99,000 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 |
| 4 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยทองนิมิตร 2 และ 3) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยทองนมิตร 2 และ3 ) รายละเอียดดังนี้  งานวางท่อระบายน้ำ (ซอยทองนิมิต 2)  1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 49.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี  2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 49.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 98.00 เมตร  งานวางท่อระบายน้ำ (ซอยทองนิมิต 3)  ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 41.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ซอยความยาวรวม 139.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด | 290,400 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ซอยแยกร้านปานใจ ถึงบ้านนายอนุชา ทองยา) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ซอยแยกร้านปานใจถึงบ้านนายอนุชา ทองยา) รายละเอียดดังนี้  งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด | 162,000 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 |
| 6 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนร้านมหาชัย ถึงบ้านเลขที่ 11) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนร้านมหาชัยถึงบ้านเลขที่ 11) รายละเอียดดังนี้  งานวางท่อระบายน้ำ  ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 135.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด | 477,000 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ทางเข้าบ้านพ่อไพฑูรย์ตลอดสาย) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ทางเข้าบ้านพ่อไพฑูรย์ตลอดสาย) รายละเอียดดังนี้  งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 65.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 262.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด | 173,200 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยข้างบ้านหมวดสมาน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยข้างบ้านหมวดสมาน) รายละเอียดดังนี้  งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด | 218,700 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยครูดา) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยครูดา) รายละเอียดดังนี้  งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด | 181,800 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ถนนหลังสถาบันหน้าบ้านเลขที่158) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ถนนหลังสถาบันหน้าบ้านเลขที่158) รายละเอียดดังนี้  งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 215.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด | 139,600 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 |

ผู้รับรองข้อมูล

(นายจักริน อรรคเศรษฐัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง