**แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/รายละเอียดโครงการ | จำนวนงบประมาณ(บาท) | ได้รับอนุมัติ |
| 1 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ถนนศรีจันทร์บริเวณปั้มปตท.ถึงหนองโคตร (บริเวณร้านแจ่วฮ้อนรีแร็ก)เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ หมู่ที่ 14บ้านหัวทุ่งนคร ถนนศรีจันทร์บริเวณปั้มปตท.ถึงหนองโคตร (บริเวณร้านแจ่วฮ้อนรีแร็ก) รายละเอียดดังนี้งานวางท่อระบายน้ำ HDPEขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร (SN6) ความยาว 794.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่องานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 794.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,874.76 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด | 14,327,000.00 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่4/2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 |

 ผู้รับรองข้อมูล

 (นายจักริน อรรคเศรษฐัง)

 ผู้อำนวยการกองช่าง

**แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/รายละเอียดโครงการ | จำนวนงบประมาณ(บาท) | ได้รับอนุมัติ |
| 2 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด - ทางเลี่ยงเมือง )เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete (เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด - ทางเลี่ยงเมือง ) รายละเอียดดังนี้งานเสริมผิว Asphaltic Concreteผิวจราจรกว้าง 13.00 - 44.00 เมตร ความยาว 4,921.00 เมตร หนา 0.04 เมตรช่วงที่ 1 จาก กม.0+000 ถึง 0+366 กว้าง 14.00 – 16.30 เมตร ความยาว 366.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,490.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 จาก กม.0+366 ถึง 0+436 กว้าง 24.00 – 44.00 เมตร ความยาว 70.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 จาก กม.0+436 ถึง 4+921 กว้าง 13.00 เมตร ความยาว 4,485.00 เมตรหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 58,305.00 ตารางเมตร รวมทั้ง 3 ช่วง มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 66,095.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด   | 24,465,000.00 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่4/2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 |

 ผู้รับรองข้อมูล

 (นายจักริน อรรคเศรษฐัง)

 ผู้อำนวยการกองช่าง