**แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/รายละเอียดโครงการ | จำนวนงบประมาณ  (บาท) | ได้รับอนุมัติ |
| 1 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ หมู่ที่ 14 บ้าน  หัวทุ่งนคร ถนนศรีจันทร์บริเวณปั้มปตท.ถึงหนองโคตร (บริเวณร้านแจ่วฮ้อนรีแร็ก)  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ หมู่ที่ 14  บ้านหัวทุ่งนคร ถนนศรีจันทร์บริเวณปั้มปตท.ถึงหนองโคตร (บริเวณร้านแจ่วฮ้อนรีแร็ก) รายละเอียดดังนี้  งานวางท่อระบายน้ำ HDPE  ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร (SN6) ความยาว 794.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝา  เหล็กหล่อ  งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 794.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,874.76 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  กำหนด | 14,327,000.00 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่4/2567 ครั้งที่ 1  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 |

ผู้รับรองข้อมูล

(นายจักริน อรรคเศรษฐัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

**แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/รายละเอียดโครงการ | จำนวนงบประมาณ  (บาท) | ได้รับอนุมัติ |
| 2 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาล  ตำบลบ้านเป็ด - ทางเลี่ยงเมือง )เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic  Concrete (เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด - ทางเลี่ยงเมือง ) รายละเอียดดังนี้  งานเสริมผิว Asphaltic Concrete  ผิวจราจรกว้าง 13.00 - 44.00 เมตร ความยาว 4,921.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  ช่วงที่ 1 จาก กม.0+000 ถึง 0+366 กว้าง 14.00 – 16.30 เมตร ความยาว  366.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,490.00 ตารางเมตร  ช่วงที่ 2 จาก กม.0+366 ถึง 0+436 กว้าง 24.00 – 44.00 เมตร ความยาว 70.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร  ช่วงที่ 3 จาก กม.0+436 ถึง 4+921 กว้าง 13.00 เมตร ความยาว 4,485.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 58,305.00 ตารางเมตร รวมทั้ง 3 ช่วง  มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 66,095.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดกำหนด | 24,465,000.00 | การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่4/2567 ครั้งที่ 1  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 |

ผู้รับรองข้อมูล

(นายจักริน อรรคเศรษฐัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง